**Инструкция по установке**

1. **Установка программы**

Для установки EMVCheck, необходимо запустить установочный файл, который распакует программу в указанную директорию. Директория по умолчанию: “C:\Program Files (x86)\EMVCheck\EMVCheck-ВЕРСИЯ”. Каждая новая версия устанавливает программу в новый подкаталог, позволяя тем самым не терять заполненные пользователем базы ключей.

Ниже, на скриншотах представлен процесс установки.




Рис. 1 – Предупреждение.




Рис. 2 – Указание пути установки.




Рис. 3 – Завершение установки.

При установке имеется возможность создать иконку на рабочем столе и выбрать рабочую директорию. Для предотвращения путаницы в будущем, рекомендуется оставить директорию установки по умолчанию.

1. **Запуск программы.**

Для запуска программы необходим ключ-флешка. После запуска программы, сразу открывается главная форма. На ней, после первого запуска или после смены ридера, необходимо настроить контактный и бесконтактный считыватели. Они располагаются в верхней части окна, на панели управления, во вкладке “Главная”.




Рис. 4 – Главная форма.

На главной форме присутствуют следующие элементы:

* Вкладка “Параметры” – на ней производится настройка словарей и ключей;
* Вкладка “Настройки” – на ней производятся некоторые настройки программы;
* Вкладка “Проверки” – на данной вкладке расположены кнопки для запуска различных проверок;
* Вкладка “Скрипты” – на данной вкладке расположены кнопки для посылки скриптов на карту;
* Вкладка “Дополнительно” – на данной вкладке расположены проверки CVV/PVV;
* Вкладка “Дерево транзакции” – на данной вкладке будет построен отчет о действиях с картой.
* Вкладка “Прочитанные теги” – на данной вкладке будут отображены теги карты, вычитанные во время работы с картой.